小型トランスキット　20V　200mA　x2CH

**o t o m a t s u**

オーディオやOPAMP回路に最適

特長

　－コアにつなぎ目にないトロイダル型トランス。小型で効能率、低漏れ磁束ノイズです。



－独立２巻き線。＋/－電源や2種類の独立した電源が作れます。

－２次側の配線で４種類の応用が可能です。


－シャーシに納めやすい専用基板つき。

－基板パターンは70ミクロンの厚い銅箔を採用。

－基板サイズ　80mm x 76mm, トランス高さ 26mm。

－別売りの２回路可変型電源キットに最適です。

現物と写真が少し異なる場合があります




1次側をAC100Vでお使いの場合は左図のようにJP1-JP2と

JP3-JP4の2箇所をジャンパー線で結んでください。

2Pのターミナルは瞬間接着剤で基板に固定しますとねじを締

めてもしっかりと固定できます。

　2次側は下記の4種類の組み合わせができます。



Otomatsu　　　　E-Mail　[otomatsu@aurorasound.jp](mailto:otomatsu@aurorasound.jp) ホームページ [www.otomastu.jp](http://www.otomastu.jp)